2장 고속 LAN & 기가비트 이더넷

1. 다음 중 스위칭 LAN에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은 무엇인가?

a. 대역폭을 공유하는 방식이다.

b. 멀티 포트를 가지고 있는 장치이다.

c. LAN 세그먼트를 스위치의 포트에 연결한다.

d. ASIC 기술의 발전으로 스위칭을 CPU에서 수행하게 되었다.

2. 다음 중 스위치가 라우터, 브리지와 비교해서 유일하게 갖는 특징은 무엇인가?

a. 네트워크를 물리적으로 2개의 세그먼트로 나눈다.

b. 전송 시간을 줄여 전송 속도를 높이는데 사용한다.

c. 버스 구조에서 벗어나서 확장성을 가진다.

d. 논리적인 네트워크를 연결하여 충돌도메인을 분리한다.

3. 다음 중 4계층 스위치에 대한 설명으로 올바른 것은?

a. IP와 같은 논리적인 주소를 기반으로 적절한 포트로 패킷을 전달한다.

b. 여러 개의 작업그룹을 생성하는데 사용된다.

c. 애플리케이션 프로토콜에 기반 한 패킷 필터링에 사용된다.

d. 크로스바 스위치와 같은 ASIC 스위칭 기술을 이용한다.

4. 다음 중 LAN 스위치의 전송 로직의 구성요소가 아닌 것은?

a. 학습 로직

b. 포트 인터페이스

c. 입출력 포트

d. 필터 로직

5. 다음 중 LAN 스위치의 구성요소 중 송신지 주소를 검사하여 엔트리의 추가를 수행하는 것은?

a. 학습 로직

b. 포트 인터페이스

c. 필터 로직

d. a,d

6. LAN 스위치의 송신지 주소 테이블에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

a. 언제 생성된 것인지를 나타내는 타이머를 가지고 있다.

b. MAC 주소의 리스트와 포트로 구성되어 있다.

c. 테이블의 크기는 제한되어 있다.

d. 프레임의 흐름을 지능적으로 제어 한다.

7. 다음 LAN 스위치의 입출력 포트에서 액세스 포트를 설명하는 것으로 올바르지 못한 것은 무엇인가?

a. 각 호스트에 연결하기 위해 사용하는 물리적인 인터페이스이다.

b. 업링크 포트 비해 대용량의 링크에 연결된다.

c. 같은 LAN 기술로 연결된 호스트를 연결한다.

d. 스위치의 구성 및 특성에 따라 액세스 포트의 수는 다양하다.

8. LAN 스위칭 기술을 구분할 때 Cut-Through 스위치, Interim Cut-Through 스위치, Store-and-Forward 스위치로 나눌 때, 어떤 구성 요소의 동작에 대한 것인가?

a. 학습 로직

b. 포트 인터페이스

c. 전송 로직

d. 입출력 포트

9. 다음 중 Store-and-Forward 스위치에 대한 설명으로 올바른 것은?

a. 기존의 브리지와 거의 같은 방식으로 스위칭 한다.

b. 프레임의 대기시간을 최소화 한다.

c. 트래픽이 많을 때 한 포트만이 프레임을 전송하는 문제가 발생한다.

d. 런트 프레임을 검출 할 수 없다.

10. 다음 중 스위치를 고속 버스 구조에 대한 설명은 무엇인가?

a. 점대점 연결을 최적화 한다.

b. 가격 면에서 저렴하다.

c. Store-and-Forward 스위치로 동작한다.

d. 데이터의 병목 현상이 거의 없다.

11. 고속 이더넷의 특징으로 올바른 것은?

a. 10Mbps의 전송속도를 낸다.

b. 맨체스터 부호화 방식을 사용한다.

c. 매체접근 제어 방식으로는 CSMA/CD를 사용한다.

d. 8B/5B 혹은 8B/10B 부호화 방식을 사용한다.

12. 다음 중 카테고리 5 UTP 케이블을 사용하는 기가비트 이더넷의 표준을 무엇인가?

a. 1000BASE-T

b. 1000BASE-CX

c. 1000BASE-LX

d. 1000BASE-SX

13. 다음 중 기가비트 이더넷에 대한 설명으로 맞지 않은 것은?

a. IEEE 802.3 프레임 형태를 사용한다.

b. CSMA/CD 프로토콜을 사용하여 매체를 공유한다.

c. 기존 고속 이더넷과의 호환을 위해 특정 컨버터를 사용한다.

d. GEA라는 표준화 활동 기구가 있다.

14. 기가비트 이더넷 프레임 포맷에 속하지 않은 필드는?

a. 목적지/발신지 주소 필드

b. TTL(Time to Live) 필드

c. 프리엠블 필드

d. 프레임 검사 필드

15. 기가비트 이더넷에서 사용하는 기본 프레임의 크기로 맞는 것은?

a. 64바이트

b. 128바이트

c. 512바이트

d. 1024바이트

16. 기가비트 이더넷과 관련 있는 부호화 방식은?

a. 4B5B

b. 8B10B

c. 6B6T

d. 64B44B

17. GMII의 하위 부계층에 속하지 않은 것은?

a. PCS

b. PMA

c. PMD

d. WIS

18. 스위칭 LAN의 전송 로직의 구성요소에 대해 간단히 설명하시오.

19. 스위칭 방식에 의해 스위치를 구분하고 장단점을 설명하시오.

20. 고속 이더넷이 100Mbps의 속도를 얻는 방법은 무엇인지 설명하시오.

21. 기가비트 이더넷은 CSMA/CD의 최소 캐리어 슬롯 타임을 확장하는 캐리어 확장 방법을 사용한다. 이 방법을 사용할 때 송신 데이터의 크기가 작을 경우 발생할 수 있는 비효율적인 문제를 해결하기 위한 방법으로는 무엇이 있는지 설명하라.

22. 8B/10B 데이터 부호화에서 사용하는 에러 검출 방법을 설명하라.

3장 대도시통신망과 메트로 이더넷

1. 다음 중 DQDB에 대한 설명으로 틀린 것은?

a. 다수의 LAN을 빠르게 연결 해 줄 수 있다.

b. 두개의 버스를 운용하는데 하나는 데이터 전송용으로 다른 하나는 에러 복구용으로 사용된다.

c. 전송 예약은 R 비트를 사용한다.

d. LAN의 종단 라우터와 SMDS네트워크의 스위치와의 통신용으로도 사용된다.

2. 다음 중 SMDS가 고속의 통신을 지원하고 다수의 LAN을 연결하기 위해 사용하는 장비는?

a. 스위치(Switch)	b. 게이트웨이(Gateway)

c. 브리지(Bridge)	d. 허브(Hub)

3. 다음 중 현재 가입자 네트워크에서 주로 사용되는 통신 방법으로 올바르게 나열된 것은?

a. 전화선을 이용한 모뎀 및 xDSL(ADSL, VDSL 등), 전용선(T1, E1, T3등)

b. SONET을 이용한 광 선로, 전용선(T1, E1, T3 등)

c. 동축케이블(Coaxial Cable), SONET을 이용한 광 선로

d. 무선 통신, 테라비트 이더넷

4. 다음 중 SONET에 대한 설명 중 틀린 것은?

a. 초기 설계 시 64Kbps 음성 네트워크를 기반으로 설계되었다.

b. 메트로 코어에서는 ADM을 이용하여 CO들에게 데이터를 주고받을 수 있다.

c. 메트로 코어에서는 완전 그물형 구조로 사용된다.

d. SONET은 광통신에서 주로 사용되는 프로토콜이다.

5. 다음 중 ADM이 SONET 링에서 CO로 데이터를 보내주는 행위를 나타낸 것은?

a. add	b. Upload    c. Download	d. Drop

6. P2P의 통신 방식을 올바르게 설명한 것은?

a. 개인과 개인이 일대일로 IP주소를 통하여 통신한다.

b. 개인과 개인이 특정 서버로 접속하여 서버를 통하여서만 통신한다.

c. FTP 서버를 이용하여 개인이 해당 서버로부터 파일을 수신한다.

d. 다수의 사용자가 하나의 서버를 통해 통신한다.

7. 다음 중 이더넷에 대하여 올바르게 서술한 것은?

a. 패킷교환 방식을 사용한다.

b. 주기적으로 생성되는 슬롯에 데이터를 삽입하는 방식이다.

c. 네트워크 계층 프로토콜이다.

d. DQDB로부터 잘전했다.

8. 다음 중 메트로 이더넷의 장점이 아닌 것은?

a. 프로토콜 변환과정이 필요 없다.

b. 패킷교환 방식이다.

c. 네트워크 복구 능력이 필요 없다.

d. 널리 보급된 기술을 사용하여 관리 및 설치가 편리하다.

9. 다음 중 패킷 분류화를 올바르게 설명한 것은?

a. 패킷의 전달 속도를 일정하게 유지한다.

b. 패킷을 분류하여 등급을 매기고 높은 등급에 대하여 더 높은 서비스 품질을 제공해준다.

c. 가입자와 서비스 제공자간의 계약에 EK라 특정 분류의 패킷을 차단하는 것이다.

d. MPLS를 이용하면 패킷 분류화의 구현은 불가능하다.

10. 다음의 RPR에 대한 설명 중 틀린 것은?

a. 스티어링은 토폴로지에 의해 전송하여 모든 코어 라우터 들이 토폴로지를 변경하기 전까지는 전송경로가 변경되지 않는다.

b. 래핑은 의무사항으로 장애가 발생했을 때 스티어링보다 신속한 조치가 가능하다.

c. RPR은 ITU-T에서 2003년 중 표준으로 제정하려고 워킹그룹을 조직하여 연구 중이다.

d. RPR은 이중 링을 이용하여 인접한 코어 라우터 간을 논리적인 링으로 묶을 수 있으며, 이를 이용하여 링 전체의 트래픽을 감소시킬수 있다.

11. [그림3-1]의 링 구조 DQDB를 이용한 MAN에서 하나의 노드에 장애가 발생하여 더 이상 사용할 수 없게 되었다. 이때 네트워크 구조는 어떻게 변경되는지 도시하시오.

12. 메트로 이더넷에서 가입자 네트워크에서 메트로 코어로 진입하는 구간을 무엇이라 하는가?

13. 메트로 이더넷이 등장하게 된 배경에 대해서 서술 하시오

14. SONET/SDH 링에서 CO와 링사이의 트래픽 관리를 효율적으로 하기 위한 장비는 무엇인가? 그리고 장비가 지원하는 기능은 무엇인가?

15. 기존 MAN의 문제점으로 TDM방식의 다중화가 거론되고 있다. 그 이유를 간략히 쓰시오.

16. 가입자 네트워크의 접속 형태가 어떻게 변화 하였는지 가정 내의 관점에서 서술하시오.

17. 데이터 통신에서 패킷 교환 방식이 회선 교환 방식보다 다중화에 좋은 이유를 서술하시오.

18. 패킷 분류화 기능이 필요한 예를 들어라.

19. 메트로 이더넷을 구축하여 VPN서비스를 시행하여 할 때 VLAN태그를 이용하며 VLAN의 개수는 VLAN 태그로 인해 제한을 받게 된다. 이에 대한 대안으로 본 교재에 소개된어진 기술은?

20.RPR을 사용하여 네트워크 복수 능력을 향상시키려한다. PRP은 두 가지 방법을 제공한다. 이 두 가지 방법에 대해서 서술하시오.

4장 X.25

1. 다음 중 회선교환방식의 설명으로 틀린 것은?

a. 송신측과 수신측을 연결하는데 고정적인 회선을 설정하는 방식이다

b. 일종의 무리적인 전용선을 쓰는 것과 같은 효과를 갖는다.

c. 데이터를 패킷별로 분할하여 전송한다.

d. 회선이 한번 설정되면 종료될 때까지 다른 사람이 사용할 수 없다.

2. 다음 중 시분할 회선교환 방식이 아닌 것은?

a. TDM 버스 교환

b. 타임 슬롯 교환

c. 시간 다중화 교환

d. 패킷 교환

3. 다음 중 X.25의 계층이 아닌 것은?

a. 물리 계층

b. 프레임 계층

c. 패킷 계층

d. 전송 계층

4. 프레임 계층의 동작 과정을 바르게 연결한 것은?

a. 링크 설정→패킷 전송→링크 연결해지

b. 링크 설정→링크 연결해지→패킷 전송

c. 패킷 전송→링크 설정→링크 연결해지

d. 링크 연결해지→패킷 전송→링크 설정

5. X.25에서 각각의 가상회선을 구별하기 위해 사용되는 가상회선 식별자를 무엇이라고 하나?

a. 가상회선번호

b. 논리채널번호

c. 연결설정번호

d. 패킷전송번호

6. 일반 형식 식별자의 설명으로 틀린 것은?

a. Q비트는 호설정 단계에서 사용되는 제어용 비트이다.

b. M비트는 패킷들 간의 연관된 순서를 나타낸다.

c. D비트는 어느 장치가 패킷에 대한 응답을 해야 하는가를 정의한다.

d. 두 비트를 이용하여 순서번호 필드의 크기를 나타낸다.

7. 패킷 어셈블러/디스어셈블러라 불리는 프로토콜 변환기를 정의하는 프로토콜은?

a. X.3

b. X.21

c. X.28

d. X.29

8. X.28 프로토콜에서 PAD가 터미널에 보낼 수 있는 서비스 신호가 아닌 것은?

a. 가상 호의 설정

b. 터미널에 의해 PAD에 보내진 명령을 확인

c. PAD 운용에 관한 정보를 터미널에 전송

d. 호 설정시 문제점과 진행상황에 대한 정보를 전송

9. 다단 공간분할 스위치에서 발생하는 블록킹에 대해 설명하시오.

10. PVC(Permanent Virtual Circuit)과 SVC(Switched Virtual Circuit)을 비교 설명 하시오.

11. X.25에서 사용되는 가상회선 서비스 방식을 설명하시오.

12. 완전한 패킷 순서에 대해 설명하시오.

13. X.121 프로토콜의 기능에 대해 설명하시오.